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常环经建〔2026〕5 号

常德市生态环境局
关于常德市三星配电设备有限公司热固性粉末生产线项目生态环境影响报告表的批复

常德市三星配电设备有限公司：
你公司《热固性粉末生产线项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，批复如下：
1、 该项目选址于湖南常德经济技术开发区崇德路82号永丰兴盛工业园1栋2号车间，建设热固性粉末生产线项目。总建筑面积为1120.2m2，配套建设辅助工程、环保设施，项目建设完成后，可实现年产500吨热固性粉末涂料。项目总投资80万元，其中环保投资15万元。根据报告表分析结论，在建设单位认真落实各项污染防治措施，外排污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意该项目建设。
二、你单位在项目设计、建设和运行管理中，须全面落实报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，并着重做好以下工作：
（一）严格落实废气污染防治措施。计量配料废气在封闭厂房内进行，通过设备密闭、集气罩+布袋除尘器处理；熔融挤出废气分挤出投料粉尘和熔融挤出有机废气，其中挤出投料粉尘通过封闭厂房和集气罩+布袋除尘器处理，熔融挤出有机废气通过加强区域通风等措施；研磨废气在封闭厂房内进行，经设备自带布袋除尘器处理；筛分粉尘通过设备密闭和自带粉尘收集装置处理；包装粉尘通过自带粉尘收集装置处理；检测废气通过加强区域通风等措施处理。项目废气均采取相应措施后在车间内无组织排放。厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关浓度限值要求；厂区内执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）中相关浓度限值要求。
（二）严格落实废水处理措施。本项目间接冷却水循环使用，定期更换和排放，排放废水进入市政污水管网，最后排入德山污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后经园区管网进入德山污水处理厂处理。项目外排废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及德山污水处理厂进水水质要求。
（三）加强噪声污染控制。合理布置噪声设备位置，优化厂区平面布局，对高噪声设备采取基础减震措施，加强设备维护与保养，减少噪声对周边的影响，厂界四周噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）严格落实固体废物处置措施。生产过程产生的废包装材料暂存于一般固废暂存点，定期交由回收利用公司处置；不合格产品、设备清理和废气处理设施收集的粉尘全部回用于生产；设备检修过程产生的废润滑油、含油废抹布手套等暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。
（五）严格落实环境管理要求，建立生态环境管理体系。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。
三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目投产前应按排污许可管理相关要求办理排污许可证或者填报排污登记表。同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。
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